采购需求表
	序号
	产品名称
	数量
	单位
	详细参数规格

	1
	吊顶
	60
	平
	1.矿棉板用采优质矿棉作为主原料，100%不含石棉不会出现针状粉尘，不会经呼吸道进入体内对人体无害，表面采用优质乙稀基防霉涂层。
2.规格：600×600×12mm。
3.吊筋8mm全牙丝杆，采用轻钢龙骨加烤漆龙骨组合框架。

	2
	面板灯
	9
	台
	1.灯体采用优质冷轧钢板，表面灰膜磷化后静电喷塑处理，更为美观耐用；
2.LED光源，亮度高、显色性好、寿命长；电气性能:内装高品质电变流器，并秉承其安全、稳定等优点，对天花的适应性更强；
3.专业的配光设计，使配光曲线更加科学合理，避免了眩光和频闪，使更加光线均匀柔和；
4.安装方式: 嵌入安装；
5.规格为600mm*600mm。

	3
	地胶
	60
	平
	1.厚度2.0mm，2、耐磨层厚度0.3mm，采用压延式工艺生产，耐磨层表面更致密，在使用中表面耐污染、抗压等性能更优异，寿命更持久。
2.采用密实底背层，承载力更强。
3.不含DOP、重金属、TVOC含量小于42微克。 
4.色牢度为6级。

	4
	设备搬运以及安装
	1
	套
	[bookmark: _GoBack]1.设备搬运，安装设备，布线。将原有设备搬运至39栋。并安装，以及线材重新部署
2.设备调试。原有录播设备调试。

	5
	设备调试服务
	1
	项
	设备调试，原有设备调试运行。

	6
	窗帘
	8
	米
	窗帘面料参数：
1、面料名称：金刚棉
2、遮光率：≥85%
3、阻燃性能：永久阻燃，达到GB 8624-2012 B1级阻燃标准或GB20286-2006阻燃1级标准
4、甲醛含量：≤20mg/kg，符合GB 18401国家标准要求
5、异味：无异味
6、断裂强力（经向）：≥500N
7、断裂强力（纬向）：≥500N
8、防紫外线性能：UPF＞40，平均透射比＜5%
窗帘轨道参数：
1、材质：100%铝合金材质
2、壁厚：≥1.2mm
3、表面处理：表面烤漆/阳极氧化处理
4、抗拉强度：≥220MPa
5、规定塑性延伸强度：≥180MPa
6、轨道承重：≥50kg
7、功能要求：静音滑动、顺滑不卡顿，滑轮滚动灵活，不易脱落
定型布带参数：
1、材质：高级加密加厚全棉织布头带或聚酯纤维布带
2、布带高度：≥8cm
3、工艺要求：适应高频次重复洗涤，不褪色；满足100℃高温下洗涤不变形，不释放有害化学成份
包含安装实施。

	7
	线材辅材
	1
	套
	音频线100米，网线100米，电源线50米，线槽若干，PVC管若干，开关面板3个。



